WRS Waschraumsteuerung TYP 2 **(ECO-Line Serie)**

**Beschreibung**

**Stromversorgung und Steuerung von 2 Gruppen mit bis zu je 6 Waschtisch-/Dusch-Armaturen der ECO-Line Serie pro Gruppe.**

Steuerung im Stahlblechkasten lackiert mit Fronttür incl. Doppelbartverschluss mit

· 1 Zeitschaltuhr für 2 Gruppen à 6 Waschtisch-/Dusch-Armaturen der **ECO-Line Serie** (sekundengenaue Einstellung) zur Echtzeit-Hygienespülung)

· 2 Taster zur manuellen Ansteuerung der Hygienespülung.

· Schaltnetzteil 230V / 50Hz / 12V DC 54W verdrahtet zum Anschluss an WMA OS Waschtischarmaturen und WMD ECO-Line Elektroniken über Spannungswandler (Zubehör, es wird 1 Spannungswandler pro Armatur sowie 1 OS Anschluss-Set pro Waschtischarmatur benötigt).

· Schlüsselschalter eingebaut in Fronttür zum Abschalten der Spannungsversorgung (2-polige Trennung) (Reinigungs-Aus)

Anschluss der Steuerung an eine übergeordnete GLT vorbereitet

**Farbe**: RAL 7035

**Abmessungen:** Breite: 200 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 120 mm

**Fabrikat:** Water & More