Wandbrausekopf **WMD 6080**

**Beschreibung**

**Wandbrausekopf, Antikalk-System, vor Vandalismus geschützt, aus massivem, verchromtem Messing, mit Kunststoffstrahlboden, Strahlscheibe mit verstellbarem Strahlwinkel +/-5°.**

**Ausladung:** 55 mm
**Anschluss:** ½“ IG
**Durchflussmenge:** 6, 9 oder 12 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck
**Einbauhöhe:** bis 2,20 m **Farbe:** chrom

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre
**Fabrikat:** Water & More