Wandbrausekopf **WMD 6080**

**Beschreibung**

**Wandbrausekopf, Antikalk-System, vor Vandalismus geschützt, aus massivem, verchromtem Messing, mit Kunststoffstrahlboden, Strahlscheibe mit verstellbarem Strahlwinkel +/-5°.**

**Ausladung:** 55 mm   
**Anschluss:** ½“ IG   
**Durchflussmenge:** 6, 9 oder 12 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck  
**Einbauhöhe:** bis 2,20 m **Farbe:** chrom  
  
**Funktionsgarantie:** 2 Jahre  
**Fabrikat:** Water & More