**WMU Rohbauset für Sensor-Urinalspüler WMU 5200**

**armaturenBeschreibung**

Rohbauset zur konventionellen Vormontage für Urinal-Armatur WMU 5200

**Maße**: Breite 95 mm x Höhe 121 mm x Tiefe 72 mm

Lieferumfang:  
Unterputzgehäuse, Absperrventil mit Schmutzfilter und Schutzabdeckungen

**Fabrikat**: Water & More

**Montagesystem für WMU 5200**

Vorwandmontagesystem für den Urinalspüler WMU 5200 und eine Urinal-Keramik1) (Vormontageset).

**Maße**: Breite 525 mm, Höhe 1.120 mm, Tiefe 80 mm

Lieferumfang:  
Installationsrahmen (ohne WMU Rohbau-Set), Absperrventil, Leerrohr und Schutzabdeckungen, stabiler verzinkter Metallrahmen, flexibler Druckschlauch für den Wassereinlauf, Ablaufanschlussbogen DN 50

1) geeignet für alle gängigen Urinal-Keramiken

**Fabrikat**: Water & More