Urinal **WMU 5900 Gecko**, wasserlos und wassergespült

**armaturenBeschreibung**

**Urinal komplett wasserlos oder optional mit elektronisch gesteuerter Wasserspülung ausgestattet, für Neuinstallationen und Umrüstungen, ohne Spülrand. Mit Zieltropfen, angeformtem, randlosem Becken in klassischer Schnabelform mit konvexen Seitenwänden. Das Urinal ist wahlweise mit einer biologischen Reinigungskapsel (BioCap) mit Duftspender oder Edelstahlsieb ausgerüstet.**

**Maße (ca.):** Breite: 325 mm, Höhe: 600 mm, Tiefe: 300 mm  
Hergestellt aus hochwertigem Sanitärporzellan mit dauerhaft veredelter Glasur. Mit Membrangeruchsverschluss mit erhöhtem Durchfluss, gasdicht und druckfest, mit verdeckter Befestigung. Lieferung inkl. Geruchsverschluss, Urinal-Schnellbefestigungssatz und Reinigungskapsel BioCap oder Edelstahlsieb, Ablauf nach hinten oder unten, jedoch ohne Wandanschlussrohr.  
**Farbe:** weiß  
**Fabrikat:** Water & More