**WMW 5750 Montagesystem** für WC-Spül-Armatur **(standard)**

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**WC- Montagesystem1) für 2-Mengen-Spülung mit kleiner Revisionsöffnung, Betätigung der Betätigungsplatte von vorn, ohne Wandhalter.**

**Maße**: Höhe 1.120 mm, Breite 450 mm, Tiefe 130 mm

**Ausstattung:**

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.a.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmender Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, Verstellbereich der Füße vom Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung der Vorderkante des Elements 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 3.5750.90.10), bei Montage Rücken-an-Rücken Vorderkante des Elements 270-310 mm mit Doppelbogen, gegen Schwitzwasser isolierter Unterputz-Spülkasten mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l oder 4-2 l), Werkseinstellung 6 und 3 l, mit Bauschutz für Spülrohr, Füllventil der Armaturengruppe I, 2-teiliges Eckventil-Anschlussset R 1/2, Ablaufbogenschelle mit 4 Verstell Positionen, PE-WC-Anschlussbogen 90° DN 90 (d:90) mit Übergangsmuffe DN 90 (d:90)/DN 100 (d:110) mit Bauschutz, WC-Anschlussgarnitur DN 90 (d:90)/180 mm komplett, Bauschutzkasten für Revisionsöffnung kürzbar, flexibler Schlauch zum Füllventil von Hand verschraubbar, 2 WC-Haltebolzen M12 einstellbar 180 mm mit Bauschutz und Muttern, ohne Betätigungsplatte.  
UP-Spülkasten geprüft nach DIN EN 14055, Armaturengruppe I.  
Verwendete Reinigungswürfel müssen für WC-Kunststoff-Spülkästen geeignet sein und dürfen keine oxidierenden Bestandteile beinhalten, da andernfalls der Spülkasten beschädigt werden kann (z.B. durch Spannungsrissbildung).

1) geeignet für alle gängigen WC-Keramiken