**WMW 5792** Waschtisch-Element Einlocharmaturen **(standard)**

 **Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**Waschtisch-Element für Einlocharmaturen.**

**Maße**: Höhe 1.120 mm, Breite 525 mm, Tiefe 75 mm

**Ausstattung:**

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u. v. m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmender Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einsetzbar für Waschtische und Handwaschbecken, Verstellbereich der Füße vom Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung der Vorderkante des Elements: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 3.5750.90.10), mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben, mit 2 Gewindebolzen M 10 inklusive Bauschutz und Waschtischbefestigung, mit Universalablaufbogen DN 50 (d:50)/DN 40 (d:40) inklusive Gummimanschette für Geruchverschluss-Ablaufstutzen DN 40 (d:40)/DN 32 (d:32), Bauschutz und schallgedämmter Ablaufschelle