**WMW 5760** WC Spül-Armatur Funkauslösung über Stützklappen Griff

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**Funksender mit Spül– und Funktionstaste**

**Maße**: Höhe 45 mm, Breite 60 mm, Tiefe 115 mm

Einsatz für WC-Steuerung über codiertes Funksignal, zur kabellosen Spülauslösung und Funktionssignalübertragung mit WC-Steuerung.

Geeignet zur Montage an verschiedenen Griff- und Haltesystemen aus runden Rohren d:29-36 mm, links und rechts verwendbar. Geeignet für Wandmontage, mit grauem Kunststoffgehäuse, blauer Spültaste mit fühlbarem Spülsymbol und mit gelber Taste für weitere frei wählbare Funktionen. Mit Funksender für codierte Funksignale, Funkfrequenz 868,4 MHz, Sendeleistung < 10 mW, Reichweite ca. 10 m, inkl. 2 Batterien

1,5 V R6P, mit 2 Edelstahl-Befestigungsbügeln und Befestigungsmaterial