Waschtischarmatur **WMA 3000 Flamingo (Basic-Line Serie)**

**Beschreibung (ausschreibungstext)**

**Berührungslose, elektronisch gesteuerte Sensor-Waschtischarmatur für druckfesten oder drucklosen Betrieb.** Armatur für TWK oder vorgemischtes Wasser, mit auf dem Eckventil in einer Steuerbox integriertem Magnetventil. Armatur ist mit einstellbarer, automatischer Hygienespülung ausgestattet. Vandalismus geschützter Armaturenkörper. Sämtliche Bauteile, incl. Batterie, sind servicefreundlich unter dem Waschtisch.

Elektronik mit IR-Sensor mit Touch-Betätigung zur Einstellung der Parameter.

**Maße:** Ausladung (Armaturenfuß bis Strahlregler-Mitte) 110 mm, Auslaufhöhe 116 mm, Strahlwinkel 17°

**Batterie**: 6V Lithium CRP 2 – handelsüblich; Lebensdauer ca. 3-4 Jahre (incl. in Steuerbox)
**Netzbetrieb:** Netzgerät 230/6V DC (Zubehör)

**Armaturenkörper:**

* Armaturenkörper aus Zinkdruckguss incl. Befestigungen, verchromt
* Kaltwasser Armatur, optional Temperaturvormischung über die Eckventile mit Zubehör oder drucklos
* Wasserberührende Teile aus Grivory oder Schlauchmaterial DVGW geprüft mit Edelstahlverschraubungen mit Schmutzfilter
* Spar-Strahlregler 6l/Min. druckfest

**Steuereinheit:**

* Präsenzsensor mit Touch Funktion über Infrarot Doppel-Sensorik, hermetisch verschlossen
* Autom. Reichweiteneinstellung
* Bistabiles Magnetventil 6 V DC in Steuerbox auf dem Eckventil unter dem Waschtisch

**Funktionen (Einstellungen über Touch Sensor, ohne zusätzliches Hilfsmittel)**

* Wassernachlaufzeit 1 Sek. (0,5– 10 Sek.)
* Reichweiteneinstellung autom. auf Stufe 6 (1-8 Stufen)
* Hygienespülung off (einstellbarer Zyklus off, 12, 24, 48 Std.; Dauer 0—20 Min. in 0,5 Min. Schritten), (Aktivierung automatisch nach letzter Nutzung)
* Desinfektionsspülung 2 Min. (0,5 - 20 Min.) nach DVGW 551 über ohne Werkzeug entriegelbaren Thermostaten
* Überlaufsicherung mit autom. Abschaltung nach ca. 1 Minute
* Stopp Funktion 2 Min.
* Geräuschklasse I, DIN EN 200; KTW-A, W 270, TwVo Stand 2018 konform, CE

**Fabrikat:** Water & More