Wandarmatur **WMA 6400 (Basic-Line Serie)**

**Beschreibung (ausschreibungstext)**

**Berührungslose, elektronisch gesteuerte Sensor-Wandarmatur** für Aufputz-Montage mit oder ohne Temperaturmischung. Armatur ist mit automatischer Hygienespülung ausgestattet.

**Maße:** Breite 240 mm, Höhe 200 mm, Tiefe 75 mm; Ausladung ab Wand 198 oder 172 mm, Strahlwinkel 40° (langer Auslauf) oder 12° (kurzer Auslauf)

**Batterie:** 6V Lithium CRP 2 incl.; Lebensdauer ca. 3 Jahre
**Netzbetrieb:** Netzgerät 230/6V Zubehör

**Armaturenkörper:**

* Robustes Edelstahlgehäuse fein matt geschliffen
* Die Armaturen Komponenten sind servicefreundlich in einem klappbaren Edelstahlgehäuse angeordnet.
* Edelstahlauslauf (.21 Ausladung 172 mm) oder
* Chromauslauf (.20 Ausladung 198 mm)
* Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen (DVGW) und Eckventilen
* Rückschlagventile (bei Mischregler- u. Thermostatversion) und Schmutzsiebe (eingebaut)
* Temperatur frei wählbar, oder über Thermostat mit autothermischem Verbrühschutz einstellbar oder vorgemischt oder Kaltwasser
* Sparstrahlregler 6l/Min. druckfest

**Steuereinheit:**

* Infrarot-Sensorik, Mikroprozessor-Elektronik,
* Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
* Funktionssicheres Magnetventil

**Funktionen:**

* Sicherheitsabschaltung nach ca. 90 Sek. statischer Detektion
* Hygienespülung (automatisch nach letzter Nutzung) Zyklus off/12/24 Std.; Dauer 0 – 20 Min. in 0,5 Min. Schritten einstellbar
* Sensorreichweite, Wassernachlaufzeit 1 Sek. voreingestellt (mit Taste 0 - 4 Sek.) einstellbar
* Geräuschklasse I, DIN EN 200; KTW-A, W 270, TwVo Stand 12.2013 konform CE

**Fabrikat:** Water & More