DRS Duschraumsteuerung TYP 0 **(Profi-Line Serie)**

**Beschreibung**

**Stromversorgung und Steuerung von 1 Gruppe mit bis zu 12 Profi Line-Duscharmaturen.**

Steuerung im lackierten Stahlblechkasten mit Fronttür inkl. Doppelbartverschluss ausgestattet mit

· 1 Taster zur manuellen Ansteuerung der Hygienespülung

· 1 Taster zur manuellen Ansteuerung einer thermischen Desinfektion.

· Schaltnetzteil 230 V AC/50 Hz/12 V DC 54 W, verdrahtet zum Anschluss an Duscharmaturen-Elektroniken über Spannungswandler (Zubehör, es wird 1 Spannungswandler pro Duscharmatur benötigt).

· Schlüsselschalter eingebaut in Fronttür zum Abschalten der Spannungsversorgung (2-polige Trennung) (z.B. für Reinigungs-Aus).

Anschluss der Steuerung an eine übergeordnete GLT ist vorbereitet

**Farbe**: RAL 7035

**Abmessungen:** Breite: 200 mm; Höhe: 300 mm; Tiefe: 120 mm

**Fabrikat:** Water & More