Münzzeitschalter **MP 1500**

**armaturenBeschreibung**

**Der Münzer MP 1500 ist mit einem elektronischen Mehrfach-Münzprüfer für Münzen und Wertmarken ausgestattet.** Der Münzer zeigt nach Einwurf der eingeworfenen Münzen oder Wertmarken oder von beiden in Kombination die gekaufte Wasserlaufzeit in der Anzeige an. Die Höchstzahl der Münzen oder Wertmarken, die für einen Duschvorgang eingeworfen werden dürfen, kann im Münzer eingestellt werden, dabei stehen Werte von 1 bis 9 zur Auswahl. Es dürfen für einen Duschvorgang nur Münzen oder Wertmarken bis zu einer Höchstwasserlaufzeit von 999 Minuten eingeworfen werden.

**Maße:** Höhe 275 mm, Breite 184 mm, Tiefe 155mm

**Nennspannungen:** 12 V AC, 50/60 Hz

**Anschlussleistung:** 3 VA

**Schaltleistung:** 230 V AC, 16 A

· Einfache digitale Zeitvorwahl über Drehschalter

· Elektronischer 3-fach-Münzprüfer: Es dürfen höchstens drei verschiedene Münzen und/oder Wertmarken einprogrammiert werden.

· Betragsvorwahl (am Münzprüfer)

· Zählimpulse pro Münze frei wählbar

**Höchstdauer des Wasserlaufs je Duschvorgang:** 0 bis 999 min einstellbar  
**Vorlaufzeit:** 0 bis 9 min einstellbar  
**Mindestdauer des Wasserlaufs je Duschvorgang:** 0 bis 99 min einstellbar  
**Münzvorwahl:** 1 bis 9 min für einen Zählvorgang einstellbar