Münzzeitschalter **MP 250**

**armaturenBeschreibung**

Robuster, flacher Münzer **mit seitlichem** Münzeinwurf und **elektronischem** Mehrfach-Münzprüfer.

**Maße:** Höhe 210 mm, Breite 210 mm, Tiefe 93 mm

Münzautomat mit 3-stelliger Restlaufanzeige und elektronischem Münzprüfer EMP620

mit seitlichem Münzeinwurf für bis zu 3 unterschiedliche Münzen 10 Cent, bis 2€, od. Wertmarke WM22,

vorprogrammiert für 50Cent, 1€ und 2€ oder kundenspezifisch;

Robustes Stahlgehäuse; pulverbeschichtet RAL9010;

Zeitgesteuerter Ablauf: 1 Minute Taktzeit; max. Laufzeit 999Min.

Nachlaufzeit von 0-9 Minuten oder Zwangsablauftakt einstellbar

1 Ausgangsrelais: potentialfreier Schließer; max. Last 230V/16A (AC1);

Anschlussspannungen: 12 V AC/DC

1 Ausgangsrelais mit potenzialfreiem Relaiskontakt, Belastbarkeit bis 230 V/16 A AC1