Wandbrausekopf **WMD 6070**

**Beschreibung**

**Wandbrausekopf, aerosolarm, mit integriertem Wassermengenregler, vor Vandalismus geschützt, Vorderseite abgeschrägt.**

**Ausladung:** 91 mm/Neigungswinkel 20°
**Neigungswinkel Düse:** verstellbar +/-8°
**Anschluss:** ½“ AG
**Durchflussmenge:** 9 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck
**Einbauhöhe:** bis 2,20 m **Farbe:** chrom

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre
**Fabrikat:** Water & More