Duscharmaturen **WMD 8150 PAY-Line - Piezo**

**armaturenBeschreibung**

**Piezo-elektronisch gesteuerte Selbstschluss-Duscharmatur für Aufputz Montage mit Start/Stopp-Funktion über Piezo-Taster in Kombination mit einem Münzer, für druckfesten Betrieb.**

**Maße:** Länge 1.250 mm, Breite 220 mm, Tiefe 78 mm

**Betrieb:** nur mit Münzer oder RFID Schalter im System

**Armaturenkörper:**

· Kalt-/Warmwasserbetrieb über Thermostat mit verdeckter Temperaturbegrenzung regelbar.

· Magnetventil 12 V DC.

· Druckbereich: 0,5 - 8 bar

· Wassertemperatur**:** max. 60 °C, kurzzeitig bis 80° C

· Echtzeit-Hygienespülung und halbautomatische thermische Desinfektion sind über Pay-Line Duschen-Steuerung (Zubehör) vorbereitet.

· Thermostat mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz

· Wasserzulauf für kaltes und warmes Trinkwasser von hinten oder oben über flexible Anschlussschläuche (DVGW).

· Schutz vor Vandalismus durch Spezialverschraubung des Armaturengehäuses

· Gehäuse zur Revision klappbar (Ein-Mann-Paneel-Montage)

· Duschkopf 9 l/min (verstellbar mit Feststellmöglichkeit)

· Antibacterial-Flex-Verbindungsschläuche (DVGW) und Schmutzfilter

· Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4301, fein matt geschliffen mit gerundeten seitlichen Kanten, inkl. Befestigungen

· Geräuschklasse I, DIN EN 200; KTW-A, W 270, konform mit TwVo 2018, UBA-konform, CE

**Fabrikat**: Water & More

**geeignete münzer oder rfid-schalter sind notwendiges Zubehör**