**Rohbau-Kasten** WMD 8850/8855 Pay-Line

**armaturenBeschreibung**

Unterputz-Rohbau-Kasten aus Polystyrol zur Vormontage der Armaturen WMD 8850 und WMD 8855, inkl. Staubschutzhaube, Absperrungen, Mauer-, Putz- und Fliesenflansch zum Einkleben nach DIN 18534-5. Rückseitige Montagemöglichkeit zur Befestigung auf einer Trockenbau-Traverse.

**Maße:** Breite: 242 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 119 mm **Lieferumfang:** komplett anschlussfertig (G 1/2“ Außengewinde)  
**Abdichtung:**  Klebeflansch  
**Fabrikat:** Water & More