Duscharmaturen **WMD 8850 PAY-Line - Piezo**

**armaturenBeschreibung**

**Piezo-elektronisch gesteuerte Selbstschluss-Duscharmatur für Unterputzmontage mit Start/Stopp-Funktion über Piezo-Taster in Kombination mit einem Münzer, für druckfesten Betrieb.**

**Maße:** Länge 240 mm, Breite 240 mm, Tiefe 120 mm

**Netzbetrieb:** Netzgerät 230 V AC/12 V DC (Zubehör)

**Armaturenkörper:**

· Kalt-/Warmwasserbetrieb über Thermostat mit verdeckter Temperaturbegrenzung regelbar. Netzbetrieb 12 V/DC mit Magnetventil monostabil 12 V DC.

· Druckbereich: 0,5 - 8 bar

· Wassertemperatur**:** max. 60 °C, kurzzeitig bis 80° C

· Echtzeit-Hygienespülung und halbautomatische thermische Desinfektion sind über Pay-Line Duschen-Steuerung vorbereitet. (Zubehör)

· Thermostat mit Verbrühschutz und autothermischem Schutz

· Durchflussmenge: max. 18 l/min

· Schutz vor Vandalismus durch Spezialverschraubung der Abdeckung des Feinbau-Sets.

· Gehäusewerkstoff Edelstahl 1.4301, fein matt geschliffen mit gebrochenen seitlichen Kanten.

· Geräuschklasse I, DIN EN 200; KTW-A, W 270, konform mit TwVo 2018, UBA-konform, CE

**Fabrikat**: Water & More

**WMD Rohbau-Kasten ist notwendiges Zubehör sowie geeignete münzer oder rfid-schalter**