**Rohbau-Kasten** WMD 8880 EXPERT-Line

**armaturenBeschreibung**

Unterputz-Rohbau-Kasten aus Polystyrol zur Vormontage der Armatur WMD 8880, inkl. Staubschutzhaube, Absperrungen, Mauer-, Putz- und Fliesenflansch zum Einkleben nach DIN 18534-5. Rückseitige Montagemöglichkeit zur Befestigung auf einer Trockenbau-Traverse.

**Maße:** Breite: 242 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 119 mm **Lieferumfang:** komplett anschlussfertig (G 1/2“ Außengewinde)
**Abdichtung:**  Klebeflansch
**Fabrikat:** Water & More