**Rohbau-Kasten** WMA 6200/6210 ECO-Line

**armaturenBeschreibung**

Unterputz-Rohbaukasten aus Polystyrol zur Vormontage der Armaturen WMD 6200 und WMD 6210, inkl. Staubschutzhaube, Absperrungen, Anschlussschlauch, Mauer-, Putz- und Fliesenflansch zum Einkleben nach DIN 18534-5. Rückseitige Montagemöglichkeit zur Befestigung auf einer Trockenbau-Traverse.

**Maße:** Breite: 242 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 119 mm **Lieferumfang:** komplett anschlussfertig (G 1/2“ Außengewinde)
**Abdichtung:**  Klebeflansch
**Fabrikat:** Water & More