Handbrausekopf **WMD 3450**

**Beschreibung**

**Handbrausekopf für stark frequentierte Duschen mit Luftansaugung, druckfest, mit Rückschlagventil, verchromt.**

**Material:** ABS (**Acrylnitril-Butadien-Styrol)** schlagfest, hohe Oberflächendichte   
**Duschstrahl:** 3 Strahlarten (voller Brauseregen oder Massagestrahl oder Kombistrahl)  
**Anschluss:** passt auf jeden gängigen Brauseschlauch (1/2‘‘ AG)  
**Durchflussmenge:** 8 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck  
**Farbe:** chrom

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre  
**Fabrikat:** Water & More