**WMW 5750 Befestigungselement** links

 **Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**Befestigungs-Element für Griff- und Haltesysteme, linke Bauform.**

**Maße**: Höhe 1.120 mm, Breite 294 mm, Tiefe 48 mm

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, 2 Befestigungspunkte, selbsthemmender Fuß mit verstellbarer Fußplatte und Befestigungsmaterial, nicht kürzbar, auch geeignet zur Überbrückung von Elementabständen von 500 bis 1.100 mm.

Verstellbereich des Fußes vom Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung der Vorderkante des Elements: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 3.5750.90.10).

Zubehör:
- Schallschutzsets für Baugruppenverlängerung