**WMW 5750** WC Infrarot Spülarmatur (ECO-Line Serie)

**Beschreibung**

**WC-Infrarot-Spülarmatur, lange Sensorreichweite, Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, für Unterputzkasten mit kleiner Revisionsöffnung.**

**Maße:** Höhe 145 mm, Breite 205 mm, Tiefe über Fliesen 22 mm

**Batteriebetrieb:** über Batteriefach 6 V DC (Zubehör)

**Netzbetrieb:** über Netzteil 230 V AC/6 V DC (Zubehör)

**Technische Merkmale**

· Geräuscharmer Niederspannungsmotor als Hebevorrichtung

· Hygienespülung(nach letzter Nutzung): Hyg. Periode aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Std.; Einstellung mit optionaler Fernbedienung DO-2

· Sensorreichweite ca. 55 cm

· Potentialfreie Schalteingänge für weitere elektronische Baugruppen, z.B. Fernauslösung über Stützklappengriff und extern gesteuerte Hygienespülung

· Mindestverweilzeit vor dem Sensor für automatische Toilettenspülauslösung 15 s

· Auslösung der Toilettenspülung nach Verlassen des Erfassungsbereiches nach 2-3 s

· Zusätzlich Möglichkeit der manuellen Auslösung der Toilettenspülung

· Spülmengen (einstellbar): 4,5 l, 6 l oder 9 l

· Aktivierbare automatische Hygienespülung – Werkseinstellung: AUS