**WMW 5765** WC Betätigungsplatte, 1– Mengenspülung

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**WC-Betätigungsplatte aus gebürstetem Edelstahl oder weißem Kunststoff, für Unterputz-Kasten mit kleiner Revisionsöffnung.**

**Maße**: Länge 207 mm, Breite 143 mm, Tiefe 22 mm

1-Mengen-Spülung, bestehend aus Tastenrahmen, Betätigungstasten, Einhängerahmen und Befestigungsbolzen