**WMW 5790** Waschtisch-Element Trockenbau(**behindertengerecht)**

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**Waschtisch-Element behindertengerecht**
Waschtisch-Element behindertengerecht für Einloch- oder AP-Wandarmaturen

Maße: H/B/T: 1120/525/98 mm

**Ausstattung:**

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmende Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einsetzbar für Waschtische, Verstellbereich Füße von Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung Vorderkante Element: 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern Art.Nr. 3.5750.90.10), mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Stichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr Systemwandscheiben, mit Wandeinbau-Geruchverschluss höhenverstellbar Art.Nr. 3.5790.00.10 DN 50(d:50)/DN 40(d:40), mit 2 Gewindebolzen M10, inklusive Bauschutz und Waschtischbefestigung, Verpackung im Karton