**WMW 5795** Ausguss-Element-für Wandarmaturen

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**Ausguss-Element für Wandarmaturen.**

**Maße:** H/B/T: 1.120/525/85 mm

**Ausstattung:**

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand, in Leichtbau-Ständerwand u.v.m., 4 Befestigungspunkte, komplett vormontiert, inklusive selbsthemmender Füße mit verstellbaren Fußplatten und Befestigungsmaterial, universell einstellbar für Ausgussbecken, Verstellbereich der Füße vom Rohfußboden bis OKFFB: 0-200 mm, Tiefenverstellung der Vorderkante des Elements 135-205 mm (bei Verwendung von Wandhaltern, Art.-Nr. 3.5750.90.10), mit Ablaufbogen DN 50 (d:50) und schallgedämmter Ablaufschelle, mit Gewindestab M8 x 300 mm, mit 2 wasserfesten, mehrfach verleimten Schichtholzplatten, alle Traversen vormontiert