Handbrausekopf **WMD 3200**

**Beschreibung**

**Handbrausekopf für stark frequentierte Duschen mit Schutz vor Vandalismus und mit Luftansaugung nach dem Venturi-Prinzip.**

**Material:** ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) schlagfest, hohe Oberflächendichte

**Duschstrahl:** voller Brauseregen, 1 Strahlart

**Anschluss:** passt auf jeden gängigen Brauseschlauch (1/2‘‘ AG)

**Durchflussmenge:** 5,5 - 8 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck

**Entkalkung:** chemiefrei

**Farbe:** chrom

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre
**Fabrikat:** Water & More