Urinal **WMU 5855 ZERONAL**, wasserlos

**armaturenBeschreibung**

**Komplett wasserloses Urinal in klassischer Schnabelform für Neuinstallationen und Umrüstungen, ohne Spülrand, mit Zieltropfen.**

**Maße (ca.):** Breite: 340 mm, Höhe: 620 mm, Tiefe: 300 mm

Hergestellt aus hochwertigem Sanitärporzellan, mit hochglatter Spezialglasur dauerhaft veredelt für eine glatte und homogene Oberfläche, die 25 Jahre lang garantiert wird. Geruchsverschluss in Form eines Schlauchsiphons, gasdicht und druckfest (LGA-geprüft). Mit verdeckter Befestigung, inkl. Schnellbefestigungssatz und Ablaufeinheit für Ablauf nach hinten oder unten, jedoch ohne Wandanschlussrohr.
**Farbe:** weiß glänzend
**Fabrikat:** Water & More