Münzzeitschalter **MP 200 Plus**

**armaturenBeschreibung**

Robuster, flacher, steckerfertiger Münzer mit seitlichem Münzeinwurf und elektronischem Münzprüfer **für Waschmaschinen und Trockner**. Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl mit Anschlusskabel und integrierter Steckdose. Der Münzprüfer ist für bis zu 3 unterschiedliche Münzen 10 Cent bis 2€, od. Wertmarke WM22

Vorprogrammiert für 50 Cent, 1€ und 2€ oder kundenspezifisch;

Münzer kann an jeder 230 V-Steckdose betrieben werden.

**Maße**: Höhe 210 mm, Breite 210 mm, Tiefe 93 mm  
**Nennspannung:** 230 V AC, 50/60 Hz   
**Anschlussleistung:** 3 VA  
**Schaltleistung:** 230 V, 16 A AC1  
Abzähltakt 1 Minute (optional 1 Stunde). Maximallaufzeit 999 Minuten (999 Stunden bei Stundenausführung).

**Laufzeit:** 0 bis 999 Minuten einstellbar  
**Vorlaufzeit:** 0 bis 9 Minuten einstellbar  
**Mindestlaufzeit:** 0 bis 99 Minuten einstellbar