Wandbrausekopf **WMD 6090**

**Beschreibung**

**Wandbrausekopf verchromt, aerosolarm, massive Bauweise, mit integriertem, druckunabhängigem Wassermengenregler.**

Vor Vandalismus geschützt. Die innenliegende Turbine erzeugt einen gleichmäßigen und ununterbrochenen, angenehmen Schwertropfen-Duschstrahl.

**Ausladung**: 75 mm

**Düse**: Kugeldüse, verstellbar

**Anschluss**: ½“ AG

**Durchflussmenge**: 9 l/min bei 1,5 - 3 bar Wasserdruck

**Einbauhöhe**: bis 2,20 m

**Farbe**: chrom

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre  
**Fabrikat:** Water & More