**WMW 5755 WC Betätigungsplatte**, 2-Mengenspülung

**Notwendiges Zubehör**

**Beschreibung**

**WC-Betätigungsplatte 2 Mengenspülung, aus gebürstetem Edelstahl oder weißem Kunststoff, für Unterputz-Kasten mit kleiner Revisionsöffnung.**

**Maße**: Länge 205 mm, Breite 145 mm, Tiefe 22 mm

2-Mengen-Spülung, bestehend aus Tastenrahmen, Betätigungstasten, Einhängerahmen und Befestigungsbolzen